INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| BRIENZA | POTENZA | PZ1 | 4 |

INTERCENTO 1 - azione **a** **- Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  (AZ) | Tipologia Intervento |
| a.1.1 | Torrente Pergola I | 37 |  | 200 | a | Risogamatura della sezione del flusso |
| a.1.2 | Torrente Pergola II | 37 |  | 489 | a | Risogamatura della sezione del flusso |
| a.1.3 | Torrente Fiumicello | 39 |  | 1.000 | a | Decespugliamento aste fluviali |
| a.1.4 | Torrente Pergola | 37 |  | 500 | a | Decespugliamento aste fluviali |
| a.4.1 | Strada Comprensorio comunale |  |  | 13.300 | a | Manutenzione viabilità |
|  |  |  |  |  |  |  |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| a.1.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| a.1.2 | “ | NO | NO |
| a.1.3 | “ | NO | NO |
| a.1.4 | “ | NO | NO |
| a.4.1 | Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese | NO | NO |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| A.1.1/2/3/4 a.4.1  a.4.2 | NO | NO |  |

ITERVENTO 2 - azione **d - Progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  (AZ) | Tipologia Intervento |
| d.2.1 | Faitiello | 54 | 215 | 1600 | d | Manutenzione |
| d.2.2 | Crocifisso | 22 | 20 | 1000 | d | Manutenzione viale tagliafuoco |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| d.2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
| d.2.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | NO |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| d.2.1  d.2.2 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

INTERVENTO 3 – azione  **e - Misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economica o sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  (AZ) | Tipologia Intervento |
| e.2.1 | Madonna degli Schiavi | 27 |  | Ha 0,50.00 | e | Miglioramento convoglio delle acque riqualificazione area |
| e.2.2 | San Giuliano | 33 | 1153 | Ml 100 | e | Realizzazione staccionata a protezione del parco giochi |
| e.2.3. | Monte Garaguso | 63 | 205 | Ha 1.70.00 | e | Manutenzione area e sistemazione attrezzatura esistente |
| e.2.4 | Abitato di Brienza |  |  | Gg 100 | e | Manutenzione aree a verde abitato |
| e.5.1 | Borgo Medioevale | 38 |  | Ml 1.016 | e | Messa in sicurezza sentieristica |
| e.5.2 | Borgo Medioevale | 38 |  | Ml 100 | e | Realizzazione staccionata e manutenzione alle staccionate esistenti |
| e.5.3 | Bosco Lago | 69 | 5 | Ml 500 | e | Ripristino e messa in sicurezza AREA FITNESS |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| e.2.1 | NO | NO | NO |
| e.2.2 | NO | NO | NO |
| e.2.3 | Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese | NO | NO |
| e.2.4 | NO | NO | NO |
| e.5.1 | NO | NO | NO |
| e.5.2 | NO NO NO |  |  |
| e.5.3 | Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| e.2.1  e.2.2  e.2.3  e.2.4  e.5.1  e.5.2  e.5.3 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |
|  |  |  |  |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| a.1.1  a.1.2  a.1.3  a.1.4 | I Torrente Pergola – come da allegata cartografia  Torrente Pergola – come da allegata cartografia  Torrente Fiumicello – come da allegata cartografia  Torrente Pergola – come da allegata cartografia |
| a.4.1 | Gli interventi interessano le strade del comprensorio comunale ed è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio della stessa, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico |
| e.1.1 | La Chiesa Madonna degli Schiavi è situata a circa 10 Km dall’abitato di Brienza |
| e.2.2 | In loc. San Giuliano a servizio degli insediamenti abitativi ci sono numerosi spazi verdi, tra cui un parco giochi, il quale necessita di messa in sicurezza |
| e.5.2  e.5.3 | La sentieristica oggetto di intervento si sviluppa in 3 diverse località del Comune di Brienza: - Località lago su percorso di alta montagna di notevole interesse naturalistico ed ambientale, in parte attrezzato a percorso Fitness;  - Area Castello, sui percorsi della viabilità circostante l’antico borgo di Brienza;  - Rtnedd  La manutenzione e sistemazione delle opere è da considerarsi di fondamentale importanza per consentire la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici interessati, favorendo, al contempo, la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale. |
| e.5.1 | Realizzazione staccionata con pali di castagno |
| d.2.1  d.2.2 | Le fasce tagliafuoco in progetto interessano due aree particolarmente vulnerabili agli incendi boschivi in quanto interessate da formazioni artificiali di conifere mediterranee. In Località Crocifisso, su terreno a roccia diffusamente affiorante, è presente un popolamento artificiale costituito prevalentemente da cipresso e pino d’Aleppo, alquanto rado, all’interno del quale si stanno diffondendo specie indigene di origine naturale, con presenza diffusa di arbusti altamente pirofili (ginestre, rovi) e di graminacee di ambiente xerico, fra l’altro interessato da frequentazioni turistiche ed escursionistiche. In località Faitiello è presente un pineta di pino nero di introduzione artificiale a densità colma, in buono stato vegetazionale, particolarmente vulnerabile anche per l’ubicazione, sul limite sud del territorio comunale, ai confini con la Regione Campania e, nello specifico con i rilievi del Vallo di Diano, dal quale spesso si diffondo incendi boschivi |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

|  |  |
| --- | --- |
| a.1.1  a.1.2 | Risogamatura della sezione del flusso dell’acqua a protezione delle sponde |
| a.1.3  a.1.4 | Sono previsti i seguenti interventi:  a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d’acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;  b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;  c) rimozione di tronchi d’albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d’arte;  d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali. |
| e.2.1  e.2.3  e.2.4 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione dell’ area a verde all’interno e periferiche l’abitato di Brienza,le aree circostante: la chiesa “Madonna degli Schiavi” e il parco “Monte Garaguso” delle alberature al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall’altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. - Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità della zona di intervento . |
| a.4.1. | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della strada , finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, |
| e.5.2  e.5.3 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione del tracciato sentieristico mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella eliminazione della vegetazione invadente, nel ripristino del piano viario nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell’erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, e nel ripristino delle staccionate e della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti. |
| e.2.2  e.5.2 | Realizzazione staccionate con pali di castagno, a presidio del parco giochi in C/da San Giuliano, e la messa in sicurezza del sentiero circostante il borgo medioevale |
| d.2.1  d.2.2 | Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalcature a carico dei restanti soggetti, al fine di interrompere soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco.  Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, diradamenti, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e spalcature a carico dei restanti soggetti, al fine di interrompere soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita sul fronte delle strade che delimitano il bosco sul margine Nord Est e sul Margine Sud Ovest. |
|  |  |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | AZ | Intervento |
| 1 | 200 ml | **a** | Fiume Pergola I (risagomatura flusso dell'acqua) |
| 2 | 489 ml | **a** | Fiume Pergola II (risagomatura flusso dell'acqua) |
| 3 | 8.400 mq | **a** | Torrente Fiumicello (Decespugliamento aste fluviali) |
| 4 | 8.000 mq | **a** | Fiume Pergola (Decespugliamento asse fluviali) |
| 5 | 13.330 ml | **a** | Strade Comunali, pulizia cunette |
| 6 | 13.330 ml | **a** | Strade comunali, pulizia scarpate |
| 7 | 2.50.00 ha | **e** | Madonna degli Schiavi , Monte Garaguso (pulizia area) |
| 8 | Gg100 | **e** | Abitato Brienza |
| 9 | 350 ml | **e** | San Giuliano , Borgo Medioevale (Realizzazione staccionata) |
| 10 | 2.000 ml | **e** | Borgo Medioevale , Bosco Lago (Ripristino e manutenzione sentieristica) |
| 11 | Gg 30 | **e** | Borgo Medioevale (Ripristino staccionata) |
| 12 | 2640 ml | **d** | Manutenzione viale tagliafuoco |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.