INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CASTELLUCIO SUP.RE | POTENZA | PZ 2 | 13 |

AZIONE A **– Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| Int. 1 | Strada Vecchia Lauria 1°Tratto |  |  | 300 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 2 | Strada Vecchia Lauria 2°Tratto |  |  | 1500 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 3 | Strada Vecchia Lauria 3°Tratto |  |  | 930 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 4 | Strada Foresta 1°Tratto |  |  | 350 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 5 | Strada Foresta 2°Tratto |  |  | 300 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 6 | Strada Viola |  |  | 600 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 7 | Strada Strada santa Venere |  |  | 800 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 8 | Strada Petruzzolo Guarangelo (1°Tratto) |  |  | 1200 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 9 | Strada Petruzzolo Guarangelo (2°Tratto) |  |  | 350 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 10 | Strada Petruzzolo Guarangelo (3°Tratto) |  |  | 320 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 11 | Strada Sant’Evraso |  |  | 1500 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 12 | Strada Pastani |  |  | 450 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 13 | Strada Madonna del Carmine |  |  | 350 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 14 | Strada Mangosa |  |  | 400 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 15 | Strada Santa Lucia |  |  | 930 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 16 | Strada Santo Ianni |  |  | 650 ml | a\_4 | Decespugliamento scarpate e pulizia cunette stradali |
| Int. 17 | Fosso Magliocco |  |  | 220 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 18 | Torrente Peschiera |  |  | 640 ml | a\_1 | Decespugliamento aste fluviali |
| Int. 19 | Cunettone Galdo-Pollino |  |  | 120 ml | a\_4 | Manutenzione canalette e fossi di guardia |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1/19 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1/19 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE D **– Interventi di salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, anche con riferimento alla filiera del legno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| 20 | Viale Taglia Fuoco Bosco Difesa | 53 | 129 130 | 900 ml | d\_2 | Manutenzione viale taglia fuoco |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 20 | NO | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 20 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

AZIONE E **– Interventi di incentivazione alla crescita sostenibile e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, ivi compresi interventi di mobilità sostenibile**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione | Tipologia Intervento |
| 21 | Sentiero Madonna del Soccorso |  |  | 1900 ml | e\_5 | Manutenzione Sentieri |
| 22 | Pista Nandiniello |  |  | 600 ml | e\_5 | Manutenzione Piste forestali |
| 23 | Area verde Santuario Madonna del Soccorso |  |  | 40 GG | e\_3 | Manutenzione del verde in ambienti urbani e periurbani |
| 24 | Area Verde Madonna del Carmine |  |  | 40 GG | e\_3 | Manutenzione del verde in ambienti urbani e periurbani |
| 25 | Area Verde Bosco Difesa |  |  | 40 GG | e\_3 | Manutenzione del verde in ambienti urbani e periurbani |
| 26 | Area Verde Centro Storico |  |  | 40 GG | e\_3 | Manutenzione del verde in ambienti urbani e periurbani |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 21/26 | ZPS/RN 2000 | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 21/26 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | azione | **Intervento** | Importo  € |
| 1 | 21.860 mq | a\_4 | **Cod. Prezzario - L.01.007.01**  Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali |  |
| 2 | 10.930 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario - E.01.030.01**  Descrizione – Manutenzione di cunette |  |
| 3 | 9000 mq | a\_1 | **Cod. Prezzario - L.01.003.01**  Descrizione – Decespugliamento di aste fluviali |  |
| 4 | 120 ml | a\_4 | **Cod. Prezzario - L.01.003.01**  Descrizione – Manutenzione di canalette e fossi di guardia |  |
| 5 | 900 ml | d\_2 | **Cod. Prezzario - I.03.004.01**  Descrizione – Manutenzione di viale taglia fuoco |  |
| 6 | 1900 ml | e\_5 | **Cod. Prezzario -I.03.007.01**  Descrizione – Manutenzione di sentieri |  |
| 7 | 600 ml | e\_5 | **Cod. Prezzrio – NP001**  Descrizione – Manutenzione di piste forestali |  |
| 8 | 160 GG | e\_3 | **Cod. Prezzrio – NP001**  Descrizione – Manutenzione verde urbano e periurbano |  |
|  |  |  | **TOTALE euro** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Intervento Noli** |  |
| 1 | 90 ore | a\_1 | **Cod. Prezzario - A.01.011.01**  Descrizione – Escavatore 15 q.li - pulizia alveo |  |
| 2 | 16 ore | a\_4 | **Cod. Prezzario - A.01.011.01**  Descrizione – Escavatore 15 q.li – pulizia cunettone |  |
| 3 | 48 ore | a\_4 | **Cod. Prezzario - A.01.008.01**  Descrizione – Trattore - manutenzione di scarpate stradali |  |
| 4 | 40 | e\_5 | **Cod. Prezzario - A.01.008.01**  Descrizione – Escavatore 15 q.li - sistemazione sentiero | **1.428,00** |
|  |  |  | **TOTALE euro** | **8.582,00** |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.