INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| PICERNO | POTENZA | PZ 1 | 3 |

INTERVENTO N**. 1 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 1.1.1 | Piano della Nevena | 21 | 1 | 1.100 m | 1 | Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 1.1.1 | ZSC IT 9210215 Monte li Foy | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 1.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi  dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N**. 2 - Infrastrutture Verdi anche in ambiente Urbano e periurbano**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 2.1.1 | Aree urbane e periurbane |  |  | 80 gg | 2 | Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, piste ciclabili ecc. |

VINCOLI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 2.1.1 | NO | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 2.1.1 | NO | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

INTERVENTO N**. 3 - Missione 3 – Incremento Superficie Forestale**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 3.1  3.2 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 3.1  3.2 |  |  |  |

INTERVENTO N**. 4 - Missione 4 – Grenways Lucane (recupero Tratturi lucani)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 4.2.1 | Difesa | 43 | 11 | 356,74 m | 4 | Manutenzione piste forestali |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 4.2.1 | NO | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 4.2.1 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.  Autorizzazione Ufficio Ciclo delle Acque |

INTERVENTO N**. 5 - PRIORITA' 5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

INTERVENTO N**. 6 - Missione 6 – Mitigazione Disseto Idrogeologico e geomorfologico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Missione  (MS) | Tipologia Intervento |
| 6.1.1 | Serra delle forche |  |  | 987,40 mq | 6 | Manutenzione reticolo idrografico |
| 6.3.1.1 | Circumvallazione pizzicarino |  |  | 500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.2.1 | San Salvatore, Castagne-Palazzo, Pocamato, Tarallo, Valline, Serralta, Macchia Teresa, Castelli, Carlucci, Convento-Montagna, Costa Vernicocca, Madonna Assunta, Sorgente Paradiso, Porcino, Via Piana, Vallone di Gaveta, Aviglianesi, Monte Carosa, Monte Ranaro, Cesine, Castagnara, Toppo del Fico, Toppo Casino, Bosco tre Case, Calenda, Marmo I, Marmo II, Picerno Baragiano, Acqua Pannone, Fennone, Pantano, Fontanelle, Strada e traversa Forra, T. Torrione |  |  | 1500 m | 6 | Pulizia cunette |
| 6.3.1.2 | Circumvallazione Pizzicarino |  |  | 500 mq |  | Decespugliamento scarpate stradali |
| 6.3.2.2 | San Salvatore, Castagne-Palazzo, Pocamato, Tarallo, Valline, Serralta, Macchia Teresa, Castelli, Carlucci, Convento-Montagna, Costa Vernicocca, Madonna Assunta, Sorgente Paradiso, Porcino, Via Piana, Vallone di Gaveta, Aviglianesi, Monte Carosa, Monte Ranaro, Cesine, Castagnara, Toppo del Fico, Toppo Casino, Bosco tre Case, Calenda, Marmo I, Marmo II, Picerno Baragiano, Acqua Pannone, Fennone, Pantano, Fontanelle, Strada e traversa Forra, T. Torrione |  |  | 3000 mq |  | Decespugliamento scarpate stradali |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| 6.1.1 | NO | NO | NO |
| 6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.1.2  6.3.2.2 | ZSC IT 9210215 Monte li Foy | NO | NO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione Preventiva | Note |
| 6.1.1  6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.1.2  6.3.2.2 | Art. 142 D.Lgs. 42/2004 | NO | Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 149 D.Lgs 42/2004  e art. 6 comma 1, DPR 380/2001 |

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | La fascia tagliafuoco in progetto interessa un vasto complesso boscato (Monte li Foy) ubicato sul limite Nord del territorio comunale, ai confini con il comune di Ruoti. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesofile decidue a prevalenza di faggio, governate a ceduo. Il complesso boscato è attraversato dalla strada collegante l’abitato di Picerno con l’area picnic situata all’interno del bosco. Lungo tale arteria si rende necessario mantenere in efficienza una fascia antincendio verde creata negli scorsi anni, per la potenzialità di rischio incendio collegata alle attività in essere. |
| 2.1.1 | Il comune di Picerno sorge su un colle panoramico alle pendici del complesso montuoso del Monte li Foy, sito di interesse comunitario (SIC), in un suggestivo contesto che offre verdi paesaggi dal fascino indiscutibile, con pendici ricche di pascoli, coltivi diffusi, e rilievi ricoperti di folti boschi. L’antico centro è caratterizzato da due torri cilindriche, circondate da un tessuto urbano caratterizzato da palazzi storici, impreziositi da eleganti portali.  Il centro abitato è interessato da numerosi spazi a verde e di fruizione pubblica, la cui manutenzione è di fondamentale importanza per la gestione del tessuto urbano |
| 4.2.1 | La viabilità interessata dagli interventi di manutenzione in progetto interessa un vasto complesso boscato (Bosco Difesa) ubicato sul limite Sud Ovest del territorio comunale, ai confini con il comune di Savoia di Lucania, nonché il complesso del Monte Li Foy, ubicato sul limite nord del territorio comunale al confine con i comuni di Ruoti e Potenza. Il bosco è rappresentato da formazioni di latifoglie mesotermofile e mesofile decidue a prevalenza di cerro, governate a ceduo (Bosco Difesa) ed a prevalenza di faggio, governato ad alto fusto (Monte Li Foy). La viabilità in progetto in località Bosco Difesa è rappresentata da una pista di servizio forestale, a fondo naturale, priva di cunette, che attraversa il bosco in direzione Est - Ovest, dalla viabilità comunale di Serralta, a monte, alla strada comunale della Difesa, a valle; mentre in Località Monte li Foy è rappresentata da una stradina a fondo bituminato in parte, che attraversa il bosco in direzione Est – Ovest, da Piano delle Nevena a Toppo Camposanto.  Per la loro ubicazione le strutture rivestono altresì fondamentale importanza anche per la prevenzione degli incendi boschivi. |
| 6.1.1 | Serra delle forche – come da allegato |
| 6.1.1  6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.1.2  6.3.2.2 | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 7.851 Ha, interessato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali diffusi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L’efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione del piano viario e delle scarpate, per il controllo della vegetazione invadente, e finalizzata a consentire il normale transito dei mezzi |
| 6.1.1  6.3.1.1  6.3.2.1  6.3.1.2  6.3.2.2 | Gli interventi interessano il territorio comunale extraurbano, esteso su circa 7.851 Ha, caratterizzato da un consistente reticolo di infrastrutture viarie a servizio degli insediamenti rurali diffusi e delle superfici agricole e forestali appoderate e non. L’efficienza delle infrastrutture è strettamente correlata alla manutenzione e ripristino dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque e delle opere di presidio delle stesse, quali cunette, tombini, scarpate ed altre opere di sistemazione, costituendo elemento essenziale per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Gli interventi previsti consistono nella riduzione del combustibile, mediante eliminazione dello strato arbustivo ed erbaceo, sfolli sulle ceppaie, con eliminazione dei soggetti deperienti, spezzati, sottoposti, e sramature a carico dei restanti soggetti, al fine di eliminare soluzioni di continuità tra la vegetazione, per una fascia della larghezza media di m. 10,00 (non inferiore a m. 7,00), eseguita su entrambi i fronti prospettanti sulla strada che attraversa il bosco. Obiettivo degli interventi è la prevenzione degli incendi boschivi in conformità alla missione 1 del POA. |
| 2.1.1 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle aree a verde urbano siano esse aree attrezzate, che a verde decorativo, che di pertinenza di strutture pubbliche (scuole, conventi, chiese, uffici pubblici, etc.), che alberature stradali, al fine di incrementare la vivibilità e la fruibilità di tali zone e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri. Essi saranno mirati da un lato alla manutenzione e ripristino del verde, dall’altro alla manutenzione e ripristino delle strutture a presidio delle stesse, quali opere di regimentazione idraulica, staccionate, cordoli, muretti, attrezzature, etc. la manutenzione del verde circostante le chiesette sparse sul territorio (San Salvatore etc..)- Obiettivo degli interventi è incrementare la vivibilità e la fruibilità delle zone di intervento e consentire alle stesse di contribuire all’educazione ambientale ed al miglioramento estetico dei luoghi che favorisca e stimoli la fruizione turistica dei centri, in conformità alla missione 2 del POA. |
| 4.2.1 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione della viabilità, intesa da un lato come infrastruttura a servizio del complesso boscato nel quale è inclusa, per le necessarie attività selvicolturali, e dall’altro come opera che consente il facile raggiungimento dei luoghi, ove si manifesti un incendio. Saranno attuati interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino del piano viario, a tratti profondamente inciso e scavato dalle acque meteoriche, e nella stabilizzazione dello stesso con piccole opere di contenimento e di contrasto dell’erosione e/o scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, e nel ripristino della funzionalità delle opere di presidio, ove presenti.  Obiettivo degli interventi è la manutenzione di piste forestali, in conformità alla missione 4 del POA. |
| 6.1.1 | Sono previsti i seguenti interventi:  a) rimozione di rifiuti solidi e taglio delle alberature, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti;  b) taglio di vegetazione in alveo, inteso come sfalcio di vegetazione infestante e rimozione degli alberi abbattuti e dei residui vegetali;  c) rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, intesa come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione del materiale di sedime e vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altre opere d'arte;  d) manutenzione e piccoli interventi di ripristino delle protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), intesi come risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali. |
| 6.3.1.1  6.3.2.1 | Gli interventi previsti consistono nella manutenzione delle infrastrutture viarie, finalizzata a contenere la vegetazione invadente per consentire il normale transito dei mezzi, interessanti le strade provinciali : *SP EX SS 94 Tito-Picerno-Vietri di Potenza, SP 83 Picerno , le strade comunali Castagne-Palazzo, Pocamato, Tarallo, Valline, Serralta, Macchia Teresa, Castelli, Carlucci, Convento-Montagna, Costa Vernicocca, Madonna Assunta, Sorgente Paradiso, Porcino, Via Piana, Vallone di Gaveta, Aviglianesi, Monte Carosa, Monte Ranaro, Cesine, Castagnara, Toppo del Fico, Toppo Casino, Bosco tre Case, Calenda, Marmo I, Marmo II, Picerno Baragiano, Acqua Pannone, Fennone, Pantano, Fontanelle, Strada e traversa Forra, T. Torrione Strada Gualandra;* Obiettivo degli interventi è la manutenzione delle viabilità comunale, in conformità alla missione 6 del POA. |
| 6.3.1.2 6.3.2.2 | Gli interventi previsti consistono nel ripristino della funzionalità delle opere d’arte a presidio delle infrastrutture viarie (cunette, banchine, pozzetti, tombini, canalette rompi tratta), interessanti le strade provinciali : *SP EX SS 94 Tito-Picerno-Vietri di Potenza, SP 83 Picerno , le strade comunali Castagne-Palazzo, Pocamato, Tarallo, Valline, Serralta, Macchia Teresa, Castelli, Carlucci, Convento-Montagna, Costa Vernicocca, Madonna Assunta, Sorgente Paradiso, Porcino, Via Piana, Vallone di Gaveta, Aviglianesi, Monte Carosa, Monte Ranaro, Cesine, Castagnara, Toppo del Fico, Toppo Casino, Bosco tre Case, Calenda, Marmo I, Marmo II, Picerno Baragiano, Acqua Pannone, Fennone, Pantano, Fontanelle, Strada e traversa Forra, T. Torrione Strada Gualandra;* Obiettivo degli interventi è controllo dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, in conformità alla missione 6 del POA. |

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N. | Sup. Int. /Est. Intervento | MS | Intervento |
| 1 | ML 1.100 | **1** | I.03.004.01  Manutenzione viale tagliafuoco attivo |
| 2 | gg. 80 | **2** | Np 001  Costo medio di una giornata contributiva |
| 3 | Ml 356,74 | **3** | I.03.009.01  Manutenzione piste forestali |
| 4 | Mq. 987,40 | **6** | I. 01.003.01  Decespugliamento eseguito lungo le ste fluviali |
| 5 | ml. 2.000 | **6** | E.01.030.01  Pulizia cunette |
| 6 | Mq. 3.500 | **6** | L.01.007.02  Pulizia delle scarpate |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Per la valutazione degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.