INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNE: | PROVINCIA: | MACROAREA: | AREA: |
| CIRIGLIANO | Matera | Matera | 20 |

Azione a) **- Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | LOCALITA’ | FG | P.LLA | Sup./est. Intervento | Azione  (AZ) | Tipologia Intervento |
| a.2.1 | Rupicelle Tratto 1 |  |  | 100 m | a | Stabilizzazione scarpata mediante viminata |
| a.2.2 | Rupicelle Tratto 2 |  |  | 100 m | a | Stabilizzazione scarpata mediante viminata |
| a.4.1.1 | Sc. Cirigliano- Tempa di Falco |  |  | 18.840 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| 39 ore | a | Decespugliamento scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| a.4.2.1 | Sc. Cimitero-Cirigliano-S. Maria Vignola |  |  | 21.440 mq | a | Decespugliamento di scarpate stradali |
| 39 ore | a | Decespugliamento di scarpate stradali alte con trattore NEW HOLLAND TL 80 A 60 KW |
| a.4.3.1 | Sc. Rossi-Acqua Furr |  |  | 37.920 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.4.1 | Sc. Montepiano-Alvano |  |  | 13.400 mq | a | Decespugliamento scarpate stradali |
| a.4.1.2 | Sc. Cirigliano- Tempa di Falco |  |  | 4.960 ml |  | Pulizia cunette |
| a.4.2.2 | Sc. Cimitero-Cirigliano-S. Maria Vignola |  |  | 5.360 m |  | Pulizia cunette |
| a.4.3.2 | Sc. Rossi-Acqua Furr |  |  | 9.480 m |  | Pulizia cunette |
| a.4.4.2 | Sc. Montepiano-Alvano |  |  | 3.323 m |  | Pulizia cunette |

VINCOLI

| N. | AREA PROTETTA (ind.) | PIANO DI GESTIONE (Rif.) | Piano Assestamento forestale (Rif.) |
| --- | --- | --- | --- |
| a.2.1 | no | no | no |
| a.2.2 | no | no | no |
| a.4.1.1  a.4.1.2 | no | no | no |
| a.4.2.1  a.4.2.2 | no | no | no |
| a.4.3.1  a.4.3.2 | no | no | no |
| a.4.4.1  a.4.4.2 | no | no | no |

| N. | Altri Vincoli | Autorizzazione preventiva | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| a.2.1 | idrogeologico | no | no |
| a.2.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.1.1  a.4.1.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.2.1  a.4.2.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.3.1  a.4.3.2 | idrogeologico | no | no |
| a.4.4.1  a.4.4.2 | idrogeologico | no | no |

DESCRIZIONE AREA

|  |  |
| --- | --- |
| a.2.1  a.2.2 | L’area su cui ricadono le viminate, si trova nella parte nord-ovest dell’agro di Cirigliano. Tale zona è identificata dal toponimo “Rupicelle”. |
| a.4.1.1  a.4.1.2 | L’area su cui ricade la strada Comunale Cirigliano-Tempa di Falco è situata nella parte sud-est dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega il centro abitato alla località “Tempa di Falco”. |
| a.4.2.1  a.4.2.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Cimitero-Cirigliano-S. Maria Vignola è situata nella parte est dell’agro di Cirigliano. Tale strada parte dal cimitero passa per il centro abitato e finisce in localita’ “S. Maria Vignola”. |
| a.4.3.1  a.4.3.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Rossi-Acqua Furr è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega la località “Rossi” alla località “Acqua Furr”. |
| a.4.4.1  a.4.4.2 | L’area su cui ricade la Strada Comunale Montepiano-Alvano è situata nella parte nord dell’agro di Cirigliano. Tale strada collega la localita’ “Montepiano” alla localita’ “Alvano”. |

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

Gli interventi sono conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la prevenzione del rischio del dissesto idrologico nei terreni montani, con la stabilizzazione di pendici e scarpate, mediante la realizzazione di viminate; la manutenzione della viabilità comunale, per migliorare la percorribilità, la visibilità ed i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, mediante il decespugliamento delle scarpate stradali e la pulizia delle cunette.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

| N. | Sup./est. Intervento | AZ | Intervento | Importo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.2.1  a.2.2 | 200 m | a | **Cod. Prezzario L.02.019.01**  Descrizione: Stabilizzazione scarpata mediante viminata | **5.744,00** |
| a.4.1.1  a.4.2.1  a.4.3.1  a.4.4.1 | 92.600 mq | a | **Cod. Prezzario L.01007.01**  Descrizione: Decespugliamento scarpate stradali | **56.486,00** |
| a.4.1.2  a.4.2.2  a.4.3.2  a.4.4.2 | 23.123 m | a | **Cod. Prezzario E.01.030.01**  Descrizione: Pulizia cunette | **15.955,17** |
|  |  |  | **TOTALE** | **78.185,17** |

degli interventi nella situazione Ante si rimanda alla Scheda Comunale Documentazione Fotografica allegata.